{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["A remplir pour import Vizcab","Exemple de projet rempli","Validation des données"],"not_rendered":{"defined_names":15},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"A remplir pour import Vizcab","index":0,"n_rows":4,"n_cols":14,"rows_kept":4}
["Bâtiment/Parcelle","Zone","Dossier","Composant","Lot","Sous-lot","Donnée environnementale (DE)","ID-DE","Quantité","Unité (de la DE)","DVE","Type de DE","Lot personalisé","Commentaires"]
["Optionnel","Optionnel","Optionnel","Obligatoire","Optionnel","Optionnel","Optionnel","Optionnel","Optionnel","Optionnel","Optionnel","Optionnel","Optionnel","Optionnel"]
[{"$nulls":3},"Semelle en puit",null,"2.1 Fondations","Béton armé semelle en puit C20_25 X0 CEM II_A",null,10,"m",null,"Fiche configurée"]
[{"$nulls":3},"Chape bet",null,"7.1 Revêtements des sols",null,null,10,"m²",null,"Fiche configurée"]

{"sheet":"Exemple de projet rempli","index":1,"n_rows":84,"n_cols":14,"rows_kept":84}
["Bâtiment/Parcelle","Zone","Dossier","Composant","Lot","Sous-lot","Donnée environnementale (DE)","ID-DE","Quantité","Unité (de la DE)","DVE","Type de DE","Lot personalisé","Commentaires"]
["Optionnel","Optionnel","Optionnel","Obligatoire","Optionnel","Optionnel","Optionnel","Optionnel","Optionnel","Optionnel","Optionnel","Optionnel","Optionnel","Optionnel"]
["Bureaux","Zone 1",null,"Evacuation Eaux usées","1. Voirie et Réseaux Divers","1.1 Réseaux sur parcelle","Canalisations PVC destinées à un réseau complet d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes incluant la collecte, la ventilation et l’évacuation ",10623,50,"ml",null,"FDES/PEP collective"]
["Bureaux","Zone 1",null,"Evacuation Eaux pluviales","1. Voirie et Réseaux Divers","1.1 Réseaux sur parcelle","Canalisation d’assainissement pluvial en PVC enterrée, diamètre du collecteur 315 mm CR8 hors creusement et comblement des tranchées ",10628,50,"ml",null,"FDES/PEP collective"]
["Bureaux","Zone 2",null,"Aduction Eau Potable","1. Voirie et Réseaux Divers","1.1 Réseaux sur parcelle","Canalisation d’adduction d’eau potable en PVC enterrée, diamètre 110 mm PN 16, hors creusement et comblement des tranchées ",10629,50,"ml",null,"FDES/PEP collective"]
["Bureaux","Zone 2",null,"Fourreaux gaines électriques","1. Voirie et Réseaux Divers","1.1 Réseaux sur parcelle","Fourreaux de protection en PE pour l’alimentation et la distribution, dans un lotissement, des câbles électriques et des câbles de télécommunication hors creusement et comblement des tranchées ",9215,50,"ml",null,"FDES/PEP collective"]
["Bureaux","Zone 1",null,"Regard pour réseaux évacuation","1. Voirie et Réseaux Divers","1.1 Réseaux sur parcelle","Regard de visite en béton pour réseaux d'évacuation et d'assainissement en béton [Dint entre 200 et 1000mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT",13755,2,"unité",100,"DED"]
["Bureaux",null,null,"Géotextile","1. Voirie et Réseaux Divers","1.3 Voirie, revêtement, clôture","Géotextile en polypropylène (300g/m²) - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT ",7993,500,"m²",null,"DED"]
["Bureaux",null,null,"Gravier pour voirie","1. Voirie et Réseaux Divers","1.3 Voirie, revêtement, clôture","Gravier pour voirie - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT ",22842,37500,"kg",50,"DED"]
["Bureaux",null,null,"Pieux/inclusion","2. Fondations et infrastructure ","2.1 Fondations","Pieu foré à la tarière creuse [diam. 70 cm] en béton armé - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT ",null,512,"m³",null,"Fiche configurée",null,"C25/30 - XC2 - CEM II A Acier 60 kg/m3"]
["Bureaux",null,null,"Pieux/inclusion","2. Fondations et infrastructure ","2.1 Fondations","Pieux/Inclusion C25/30 - CEM II A - XC2",null,1330.4,"ml",null,"Fiche configurée",null,"C25/30 - XC2 - CEM II A Acier 60 kg/m3"]
["Bureaux",null,null,"Voiles BA","3. Superstructure - Maçonnerie","3.4 Eléments verticaux - Refends","589_Voiles BA",null,1635,"m²",null,"Fiche configurée",null,"C25/30 - XC1 (intérieur XC2 (extérieur) - CEM I Acier 35 kg/m3 : voiles intérieurs et extérieurs regroupés, avec caractéristiques du voile extérieur hyp : épaisseur 20cm"]
["Bureaux",null,null,"Dalles BA","3. Superstructure - Maçonnerie","3.1 Eléments horizontaux - Planchers, dalles, balcons","589_Dalle BA",null,1250,"m²",null,"Fiche configurée",null,"C25/30 - XC1 - CEM I Acier 50 kg/m3 hyp : épaisseur 20cm"]
["Bureaux",null,null,"Poteaux BA","3. Superstructure - Maçonnerie","3.5 Eléments verticaux - Poteaux","589_Poteau BA",null,78.1,"ml",null,"Fiche configurée",null,"C25/30 à C45/55 - XC1 - CEM I Acier 110 kg/m3 hyp : section 0.32*0.32"]
["Bureaux",null,null,"Poutres BA","3. Superstructure - Maçonnerie","3.2 Eléments horizontaux - Poutres","589_Poutre BA",null,986.1,"ml",null,"Fiche configurée",null,"C25/30 à C45/55 - XC1 - CEM I Acier 160 kg/m3 hyp section 0.30*0.24"]
["Bureaux",null,null,"Flocage sous face RDC","3. Superstructure - Maçonnerie","3.7 Eléments d'isolation","FIBREXPAN® : Produit projeté pour la protection incendie et l’isolation thermique ",null,376.4,"m²",null,"FDES/PEP individuelle",null,"5cm TH38"]
["Bureaux",null,null,"Dalles Bois CLT","3. Superstructure - Maçonnerie","3.1 Eléments horizontaux - Planchers, dalles, balcons","CLT by Stora Enso",22850,580.1,"m³",50,"FDES/PEP individuelle",null,"Valeurs en m3 : hyp 24cm d'épaisseur d'après les plans pour avoir la quantité de parois"]
[{"$nulls":3},"Acier structure bois CLT","3. Superstructure - Maçonnerie","3.1 Eléments horizontaux - Planchers, dalles, balcons","Poutrelle en acier utilisée comme élément d'ossature (poteau, poutre, lisse, solive, panne ...) ",9055,27000,"kg",null,"FDES/PEP collective",null,"Pas trouvé d'infos sur ce mode constructif Acier + CLT, mis à part une structure mixte avec des poutres acier et remplissage CLT"]
[null,null,"Mur façade CLT ","Montants bois","6. Façades et menuiseries extérieures","6.1 Revêtement, isolation et doublage extérieur","Elément porteur vertical en bois massif [section 45x145mm] [Gestion durable] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT",13158,22.56,"m²",100,"DED",null,"Hyp : tasseaux BM ép20mm, entraxe max 600mm"]
[null,null,"Mur façade CLT ","Isolant LM","6. Façades et menuiseries extérieures","6.1 Revêtement, isolation et doublage extérieur","Isofacade 32R 140 ",24432,1692,"m²",50,"FDES/PEP individuelle",null,"Ep=14cm entre montants"]
[null,null,"Mur façade CLT ","Pare-pluie","6. Façades et menuiseries extérieures","6.1 Revêtement, isolation et doublage extérieur","Pare-pluie en polypropylène - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT ",7990,1692,"m²",null,"DED",null,"Hyp : polypropylène"]
[null,null,"Mur façade CLT ","Panneau bois CLT","3. Superstructure - Maçonnerie","3.3 Eléments verticaux - Façades","CLT by Stora Enso",22850,236.88,"m³",50,"FDES/PEP individuelle",null,"Ep=14cm"]
[null,null,"Mur façade CLT ","Pare-vapeur","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.2 Doublages mur, matériaux de protection, isolants et membranes","Système d'étanchéité bitumineux - Bicouche ",8350,1692,"m²",null,"FDES/PEP collective",null,"Hyp : pare vapeur bitumineux"]
[{"$nulls":3},"Escaliers en béton dans noyaux béton","3. Superstructure - Maçonnerie","3.6 Escaliers et rampes","Escalier droit en béton",26919,48.26,"m",100,"FDES/PEP collective",null,"Escalier demi tour 140cm de large * 2 ; Hauteur totale = 24,13m"]
[{"$nulls":3},"BARDEAUX VERTICAL TERRE CUITE EMAILLE","6. Façades et menuiseries extérieures","6.1 Revêtement, isolation et doublage extérieur","Plaquette de parement terre cuite ",13960,1335.35,"m²",100,"FDES/PEP collective",null,"Hyp : plaques de parement en terre cuite (favorable, mais plus probable ?)"]
[{"$nulls":3},"ENDUIT ou finition à définir sur bois ou béton","6. Façades et menuiseries extérieures","6.1 Revêtement, isolation et doublage extérieur","Revêtement extérieur des façades en mortier d'enduit minéral - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT",26026,348.38,"m²",50,"DED",null,"hyp : mortier d'enduit minéral"]
[{"$nulls":3},"COUVERTINE","6. Façades et menuiseries extérieures","6.3 Habillages et ossatures","Couvertine en aluminium laqué pour acrotère - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT",24309,117.54,"ml",50,"DED",null,"hyp : alu car dévorable"]
[{"$nulls":3},"BAVETTES","6. Façades et menuiseries extérieures","6.3 Habillages et ossatures","Appui de baie et fenêtre en aluminium [profondeur 350mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT ",10347,519.58,"ml",null,"DED",null,"hyp : alu car dévorable"]
[{"$nulls":3},"ETANCHEITÉ & PROTECTION DES TERRASSES - ISOLEE - BOIS","4. Couverture – Etanchéité - Charpente - Zinguerie","4.1 Toitures terrasses","Système d'étanchéité bitumineux - Bicouche ",8350,438.02,"m²",null,"FDES/PEP collective",null,"hyp : étanchéité bitumineuse"]
[{"$nulls":3},"ETANCHEITÉ & PROTECTION DES TERRASSES - ISOLEE - BOIS","4. Couverture – Etanchéité - Charpente - Zinguerie","4.1 Toitures terrasses","Platelage en lames de Douglas avec traitement de préservation ",26805,438.02,"m²",50,"FDES/PEP collective",null,"Hyp : revêtement extérieur bois"]
[{"$nulls":3},"ETANCHEITÉ & PROTECTION DES BALCONS - NON ISOLEE","4. Couverture – Etanchéité - Charpente - Zinguerie","4.1 Toitures terrasses","Système d'étanchéité bitumineux - Bicouche ",8350,12.51,"m²",null,"FDES/PEP collective",null,"hyp : étanchéité bitumineuse"]
[{"$nulls":3},"LANTERNEAUX DESENFUMAGE","4. Couverture – Etanchéité - Charpente - Zinguerie","4.3 Eléments techniques de toiture","Lanterneau - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT ",10866,8,"m²",null,"DED",null,"Hyp : un par cage d'escalier ; dimensions 4m²"]
[{"$nulls":3},"REMPLISSAGE GRILLE","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.5 Menuiserie, métallerie et quincaillerie","Clôture en acier de grillage soudé en rouleau avec poteaux [h. 1,2m] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT ",8533,67.54,"m²",null,"DED",null,"Hyp : acier"]
[{"$nulls":3},"PORTE 1 VTL","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.1 Cloisons et portes intérieures","Bloc porte métallique (porte de locaux techniques, de caves, de service…) [ép.42mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT ",8773,6.46,"m²",null,"DED",null,"Hyp : 103*209cm, acier"]
[{"$nulls":3},"PORTE 2 VTX","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.1 Cloisons et portes intérieures","Bloc porte métallique (porte de locaux techniques, de caves, de service…) [ép.42mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT ",8773,6.4,"m²",null,"DED",null,"Hyp : 153*209cm, acier"]
[{"$nulls":3},"GARDE-CORPS VITRE","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.5 Menuiserie, métallerie et quincaillerie","Garde-corps aluminium remplissage verre ",10891,47.17,"m",50,"FDES/PEP collective",null,"Hyp : acier remplissage verre"]
[{"$nulls":3},"GARDE-CORPS TECHNIQUE","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.5 Menuiserie, métallerie et quincaillerie","Garde-corps aluminium remplissage tôles ",10893,61.96,"m",50,"FDES/PEP collective",null,"Hyp : acier remplissage tôle (défavorable)"]
[{"$nulls":3},"MAIN COURANTE","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.5 Menuiserie, métallerie et quincaillerie","Main courante d'escaliers en acier inoxydable [diam = 45mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT ",8288,203.46,"ml",null,"DED",null,"Hyp : acier"]
[{"$nulls":3},"GC ESCALIER","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.5 Menuiserie, métallerie et quincaillerie","Garde-corps aluminium remplissage tôles ",10893,82.94,"m",50,"FDES/PEP collective",null,"Hyp : acier remplissage tôle (défavorable)"]
[{"$nulls":3},"PORTE DE GARAGE","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.1 Cloisons et portes intérieures","Bloc porte métallique (porte de locaux techniques, de caves, de service…) [ép.42mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT ",8773,1,"unité",null,"DED",null,"Hyp : 103*209cm, acier"]
[{"$nulls":3},"PORTE EI30 - 2 VTX RDC","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.1 Cloisons et portes intérieures","Porte extérieure en bois exotique naturellement durable ",26803,9.59,"m²",35,"FDES/PEP collective",null,"Porte coupe feu en bois dur. Hyp : 153*209cm, huisserie bois dur (dimensiosn classiques pour une porte deux vantaux)"]
[{"$nulls":3},"PORTE EI30 - 1 VTL RDC","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.1 Cloisons et portes intérieures","Porte extérieure en bois exotique naturellement durable ",26803,4.31,"m²",35,"FDES/PEP collective",null,"Porte coupe feu en bois dur. Hyp : 103*209cm, huisserie bois dur (dimensiosn classique pour une porte 1 vantail)"]
[{"$nulls":3},"PORTE DE GAINE TECHNIQUE PALIERE - 3.2*2.1 RDC","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.1 Cloisons et portes intérieures","Porte extérieure en bois exotique naturellement durable ",26803,6.72,"m²",35,"FDES/PEP collective",null,"320*210"]
[{"$nulls":3},"PORTE SANITAIRE","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.1 Cloisons et portes intérieures","Portes intérieures de communication en bois avec huisserie métallique [Gestion durable] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT",26973,86.11,"m²",30,"DED",null,"Dim 103*209"]
[{"$nulls":3},"PORTE EI30","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.1 Cloisons et portes intérieures","Porte extérieure en bois exotique naturellement durable ",26803,39.71,"m²",35,"FDES/PEP collective",null,"Porte coupe feu DIm 190*209"]
[{"$nulls":3},"PORTE DE GAINE TECHNIQUE PALIERE","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.1 Cloisons et portes intérieures","Porte extérieure en bois exotique naturellement durable ",26803,107.64,"m²",35,"FDES/PEP collective",null,"Porte 1UP dimn 103*209"]
[{"$nulls":3},"Poignée de portes","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.1 Cloisons et portes intérieures","Poignées de porte et de fenêtre ",12825,106,"unité",10,"FDES/PEP collective",null,"Ajout Margot Company"]
[{"$nulls":3},"DOUBLAGE SUR OSSATURE - RDC","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.2 Doublages mur, matériaux de protection, isolants et membranes","Placomur Performance 2.75 93mm ",8891,310.71,"m²",null,"FDES/PEP individuelle",null,"Hyp : PSE"]
[{"$nulls":3},"GAINE TECHNIQUE - RDC","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.2 Doublages mur, matériaux de protection, isolants et membranes","Plaque de platre Placoplatre® BA 13 (hors ossatures)",22894,35.06,"m²",50,"FDES/PEP individuelle",null,"Hyp : 1 BA13"]
[{"$nulls":3},"FAUX-PLAFOND - RDC","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.3 Plafonds suspendus","Plafond suspendu en plaque de plâtre [ép. Entre 6,5 et 12,5mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT",13426,177.42,"m²",50,"DED",null,"Hyp : BA13"]
[{"$nulls":3},"DOUBLAGE - ETAGE","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.2 Doublages mur, matériaux de protection, isolants et membranes","Placomur Performance 2.75 93mm ",8891,1692,"m²",null,"FDES/PEP individuelle",null,"Hyp : PSE"]
[null,null,"Cloison étage","BA13","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.1 Cloisons et portes intérieures","PAR PHONIC PRO 45 mm ",10780,519,"m²",50,"FDES/PEP individuelle",null,"Hyp : Laine de verre ép45mm + 2 BA13 + Ossature acier galvanisé"]
[null,null,"Cloison étage","Laine de Roche 140mm","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.1 Cloisons et portes intérieures","Plaque de platre Placoplatre® BA 13 (hors ossatures)",22894,1038,"m²",50,"FDES/PEP individuelle",null,"Hyp : Laine de verre ép45mm + 2 BA13 + Ossature acier galvanisé"]
[null,null,"Cloison étage","Montant ossature","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.1 Cloisons et portes intérieures","Ossature en acier pour cloisonnement et plafonds suspendus - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT ",14213,1920.3,"ml",50,"DED",null,"Hyp : Laine de verre ép45mm + 2 BA13 + Ossature acier galvanisé"]
[{"$nulls":3},"GAINE TECHNIQUE - ETAGE","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.2 Doublages mur, matériaux de protection, isolants et membranes","Plaque de platre Placoplatre® BA 13 (hors ossatures)",22894,226,"m²",50,"FDES/PEP individuelle",null,"Hyp : 1 BA13"]
[{"$nulls":3},"FAUX-PLAFOND DALLE - ETAGE","5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures","5.3 Plafonds suspendus","Plafond suspendu de type wet-felt avec ossature et suspentes métalliques [ép. 20 mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT ",8451,105,"m²",null,"DED",null,"Hyp : dalles de faux plafond en laine de roche"]
[{"$nulls":3},"MENUISERIES EXTERIEURES RDC - BOIS/ALU","6. Façades et menuiseries extérieures","6.2 Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires","Fenêtre double vitrage en pin et aluminium ARBOR 68f ",10376,173.15,"m²",null,"FDES/PEP individuelle",null,"Bois, double vitrage"]
[{"$nulls":3},"MENUISERIES EXTERIEURES ETAGE - BOIS/ALU - TRIPLE VITRAGE","6. Façades et menuiseries extérieures","6.2 Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires","Fenêtre et porte-fenêtre triple vitrage, fabriquée en France, en bois tropicaux provenant d’Afrique, d’Amérique du Sud ou d’Asie du Sud Est",16413,879.8,"m²",30,"FDES/PEP collective",null,"Bois, triple vitrage"]
[{"$nulls":3},"EMBRASURE ALU 3 FACES","6. Façades et menuiseries extérieures","6.2 Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires","Appui de baie et fenêtre en aluminium [profondeur 350mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT ",10347,407.64,"ml",null,"DED",null,"Hyp : Alu"]
[{"$nulls":3},"OCCULTATION BSO","6. Façades et menuiseries extérieures","6.2 Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires","Brise soleil en aluminium [profondeur 0,12m] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT ",12971,879.8,"m²",50,"DED",null,"Hyp ALu"]
[{"$nulls":3},"Chape","7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Produits de décoration","7.1 Revêtements des sols","Chape d'épaisseur 0.05 m, à base de ciment ",12450,208.4,"m²",50,"FDES/PEP collective"]
[{"$nulls":3},"Carrelage grès cérame","7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Produits de décoration","7.1 Revêtements des sols","carreaux céramiques pour sols et murs en grès cérame produits par CERAMICHE MARCA CORONA ",7928,208.53,"m²",50,"FDES/PEP individuelle"]
[{"$nulls":3},"Mortiers carrelage grès cérame","7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Produits de décoration","7.2 Revêtements des murs et plafonds","Mortier-colle pour carrelage - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT",8467,208.53,"m²",50,"DED"]
[{"$nulls":3},"Carrelage mural","7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Produits de décoration","7.2 Revêtements des murs et plafonds","carreaux céramiques pour sols et murs en grès cérame produits par CERAMICHE MARCA CORONA ",7928,34.92,"m²",50,"FDES/PEP individuelle"]
[{"$nulls":3},"Mortiers pour carrelage mural","7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Produits de décoration","7.1 Revêtements des sols","Mortier-colle pour carrelage - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT",8467,34.92,"m²",50,"FDES/PEP collective"]
[{"$nulls":3},"Siphon de sol","7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Produits de décoration","7.1 Revêtements des sols","Siphon de sol intérieur DN évacuation 100 mm - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT ",9059,1,"unité",null,"DED"]
[{"$nulls":3},"Forme de pente - Etanchéité","7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Produits de décoration","7.1 Revêtements des sols","Mortier-colle pour carrelage - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT",8467,25.51,"m²",50,"FDES/PEP collective"]
[{"$nulls":3},"CHAPE","7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Produits de décoration","7.1 Revêtements des sols","Chape d'épaisseur 0.05 m, à base de ciment ",12450,2297,"m²",50,"FDES/PEP collective"]
[{"$nulls":3},"CARRELAGE (Tout compris)","7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Produits de décoration","7.1 Revêtements des sols","carreaux céramiques pour sols et murs en grès cérame produits par CERAMICHE MARCA CORONA ",7928,188,"m²",50,"FDES/PEP collective"]
[{"$nulls":3},"Mortier CARRELAGE (Tout compris)","7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Produits de décoration","7.1 Revêtements des sols","Mortier-colle pour carrelage - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT",8467,188,"m²",50,"FDES/PEP individuelle"]
[{"$nulls":3},"SOL SOUPLES","7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Produits de décoration","7.1 Revêtements des sols","Moquettes touffetées en dalles plombantes amovibles à velours 100% polyamide et de masse de velours totale supérieure à 750 g/m² ",10354,2108,"m²",null,"FDES/PEP collective",null,"Hyp : sols textiles"]
[{"$nulls":3},"FAIENCE","7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Produits de décoration","7.2 Revêtements des murs et plafonds","carreaux céramiques pour sols et murs en grès cérame produits par CERAMICHE MARCA CORONA ",7928,139,"m²",50,"FDES/PEP individuelle"]
[{"$nulls":3},"Mortier pour FAIENCE","7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Produits de décoration","7.2 Revêtements des murs et plafonds","Mortier-colle pour carrelage - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT",8467,139,"m²",50,"FDES/PEP collective"]
[{"$nulls":3},"Lasure sur béton RDC","7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Produits de décoration","7.2 Revêtements des murs et plafonds","Lasures en phase aqueuse ",26868,139.3,"m²",8,"FDES/PEP collective",null,"Hyp : en phase aqueuse"]
[{"$nulls":3},"Peinture murale RDC","7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Produits de décoration","7.2 Revêtements des murs et plafonds","Peintures satinées et boiseries en phase aqueuse ",26878,310.7,"m²",10,"FDES/PEP collective",null,"Hyp : acrylique satinée, en phase aqueuse"]
[{"$nulls":3},"Goutelette RDC","7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Produits de décoration","7.2 Revêtements des murs et plafonds","Enduits intérieurs de peinture en pâte ",26866,362.1,"m²",30,"FDES/PEP collective",null,"Hyp : enduit gouttelette à projeter, en pâte, résine acrylique, phase aqueuse"]
[{"$nulls":3},"Peinture sur plafonds RDC","7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Produits de décoration","7.2 Revêtements des murs et plafonds","Peintures mates en phase aqueuse ",26880,177.4,"m²",10,"FDES/PEP collective",null,"Hyp : acrylique mate, en phase aqueuse"]
[{"$nulls":3},"Enduit GS (étages)","7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Produits de décoration","7.2 Revêtements des murs et plafonds","Enduits intérieurs de peinture en pâte ",26866,722,"m²",30,"FDES/PEP collective",null,"Enduit de projection garnissant"]
[{"$nulls":3},"Peinture murale (étages)","7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Produits de décoration","7.2 Revêtements des murs et plafonds","Peintures satinées et boiseries en phase aqueuse ",26878,5015,"m²",10,"FDES/PEP collective",null,"Hyp : acrylique satinée, en phase aqueuse"]
[{"$nulls":3},"Ascenseur 8 niveaux - Double face","12. Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur","12. Appareils élévateurs et autres\néquipements de transport intérieur","Eléments d'ascenseur électrique dépendants du nombre d'étages (câbles, guides et portes palières) [charge max. = 1000kg] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT ",null,16,"étage",null,"DED",null,"Charge max 650kg (d'après le plan DWG)"]
[{"$nulls":3},"Ascenseur 8 niveaux - Double face","12. Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur","12. Appareils élévateurs et autres\néquipements de transport intérieur","Eléments d'ascenseur électrique dépendants du nombre d'étages (câbles, guides et portes palières) [charge max. = 630kg] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT ",null,16,"étage",null,"DED",null,"Charge max 650kg (d'après le plan DWG)"]
[{"$nulls":3},"Panneaux PV","13. Équipement de production locale d'électricité","13. Équipement de production locale d'électricité","Module photovoltaïque silicium monocristallin intégré au bâti [surface 6,67 m²] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT ",8519,30.6,"kWc",null,"DED",null,"34kWc Hyp : Silicium monocristallin 6,67m2 par kWc (surface Panneaux < Surface toiture)"]
[{"$nulls":3},"Panneaux PV","13. Équipement de production locale d'électricité","13. Équipement de production locale d'électricité","JAM60S01 285-310/PR series ",8519,204.102,"m²",null,"DED",null,"34kWc Hyp : Silicium monocristallin 6,67m2 par kWc (surface Panneaux < Surface toiture)"]
[{"$nulls":3},"Onduleurs","13. Équipement de production locale d'électricité","13. Équipement de production locale d'électricité","Onduleur triphasé [P=20kW] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT ",8290,1.8,"unité",null,"DED",null,"Nombre d'onduleurs fonction de la puissance crête installée et puissance onduleur"]

{"sheet":"Validation des données","index":2,"n_rows":52,"n_cols":6,"rows_kept":52,"hidden":true}
["Unité","Sous-lot","Type de DE","Bâtiment","Zone","Lot"]
["m³","1.1 Réseaux ","FDES/PEP collective","Parcelle",null,"1. Voirie et Réseaux Divers"]
["m²","1.2 Stockage","FDES/PEP individuelle",null,null,"2. Fondations et infrastructure "]
["ml","1.3 Aires de stationnement extérieures","Fiche configurée",null,null,"3. Superstructure - Maçonnerie"]
["m","2.1 Fondations","DED",null,null,"4. Couverture – Etanchéité - Charpente - Zinguerie"]
["kWc","2.2 Murs et structures enterrées","DES/Conventionnelle",null,null,"5. Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures"]
["t","2.3 Parcs de stationnement en superstructure",{"$nulls":3},"6. Façades et menuiseries extérieures"]
["unité","3.1 Eléments horizontaux - Planchers, dalles, balcons",{"$nulls":3},"7. Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Produits de décoration"]
["kg","3.2 Eléments horizontaux - Poutres",{"$nulls":3},"8. CVC (Chauffage – Ventilation – Refroidissement - eau chaude sanitaire)"]
["ens","3.3 Eléments verticaux - Façades",{"$nulls":3},"9. Installations sanitaires"]
["étage","3.4 Eléments verticaux - Refends",{"$nulls":3},"10. Réseaux d'énergie (courant fort)"]
["L","3.5 Eléments verticaux - Poteaux",{"$nulls":3},"11. Réseaux de communication (courant faible)"]
[null,"3.6 Escaliers et rampes",{"$nulls":3},"12. Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur"]
[null,"3.7 Eléments d'isolation",{"$nulls":3},"13. Équipement de production locale d'électricité"]
[null,"3.8 Maçonneries diverses"]
[null,"4.1 Toitures terrasses"]
[null,"4.2 Toitures en pente"]
[null,"4.3 Eléments techniques de toiture"]
[null,"5.1 Cloisons et portes intérieures"]
[null,"5.2 Doublages mur, matériaux de protection, isolants et membranes"]
[null,"5.3 Plafonds suspendus"]
[null,"5.4 Planchers surélevés"]
[null,"5.5 Menuiserie, métallerie et quincaillerie"]
[null,"6.1 Revêtement, isolation et doublage extérieur"]
[null,"6.2 Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires"]
[null,"6.3 Habillages et ossatures"]
[null,"7.1 Revêtements des sols"]
[null,"7.2 Revêtements des murs et plafonds"]
[null,"7.3 Eléments de décoration et revêtements des menuiseries"]
[null,"8.1 Equipements de production (chaud/froid)"]
[null,"8.2 Systèmes de cogénération"]
[null,"8.3 Système d'émission"]
[null,"8.4 Traitement de l'air et éléments de désenfumage"]
[null,"8.5 Réseaux et conduits"]
[null,"8.6 Stockage de combustible"]
[null,"8.7 Fluides frigorigènes"]
[null,"9. Installations sanitaires"]
[null,"9.1 Eléments sanitaires et robinetterie"]
[null,"9.2 Canalisations, réseaux et systèmes de traitement"]
[null,"10. Réseaux d'énergie (courant fort)"]
[null,"10.1 Réseaux électriques"]
[null,"10.2 Ensemble de dispositifs pour la sécurité"]
[null,"10.3 Eclairage intérieur"]
[null,"10.4 Eclairage extérieur sur le bâtiment"]
[null,"10.5 Systèmes d'automatisation et de contrôle"]
[null,"10.6 Tableaux et appareillages"]
[null,"11. Réseaux de communication (courant faible)"]
[null,"11.1 Réseaux électriques et de communications"]
[null,"11.2 Systèmes de sécurité (personnes et biens)"]
[null,"11.3 Installations techniques et appareillages"]
[null,"12. Appareils élévateurs et autres\néquipements de transport intérieur"]
[null,"13. Équipement de production locale d'électricité"]